**Образец № 2.1**

**ДО**

**ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**по Обособена позиция 1: Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление** на обществена поръчка „Доставка на електроматериали, резервни части и осветителни тела за улично осветление на община Добричка“

От ………………………….……………………..…….., ЕИК/БУЛСТАТ …………………..……,

 (наименование на участника)

представлявано от ……………………………………………………………………………….....…

(име, длъжност)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка, подготвено в съответствие с техническите спецификации, проекта на договор, изискванията и условията на възложителя и нормативните изисквания в тази област.

**І. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА:**

**1. Срок за изпълнение на всяка доставка е ……………………. работни дни**, считано от датата на подаване на писмена заявка от Възложителя.*/не по–голям от 7 (седем) работни дни. Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число/*.

В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже приемане на изпълнението, поради установени несъответствия на изпълненото с уговореното или констатирани недостатъци на доставените артикули, ще отстраня за своя сметка констатираните несъответствия в срок не по–голям от 7 (*седем*) работни дни.

**2. Гаранционният срок** на доставяните артикули е в съответствие с приложената таблица и започва да тече от датата на фактурирането. Прилагаме документи (сертификати), удостоверяващи съответствието на техническите характеристики на артикулите с изискванията на Възложителя съгласно описа от таблицата.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз. №** | **Вид, наименование, означение** | **Мярка** | **Гаранционен срок, месеци** | **Приложени документи (опис)** |
| 1 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 36 W/4 Р - PL - цветна температура 4000 К, 100% трифосфор, светлинен добив минимум 2900 lm, енергиен клас А, живот на лампата **-** минимум 10000 h | бр. |   |  |
| 2 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 18 W/2 Р- PL**-**C - цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив - минимум 1200 lm, енергиен клас - мин. В, живот на лампата - минимум 10000 h | бр. |   |  |
| 3 | Енергоспестяваща лампа 20 HLX / E-27 спирала – цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив -минимум1200 lm,живот на лампата - минимум 10000 h | бр. |   |  |
| 4 | LED лампа - 10W/T ≥ 4000K/E27/1200 lm | бр. |   |  |
| 5 | LED лампа 30W / 6000K/E27 | бр. |   |  |
| 6 | LED лампа PLL 21W / 4000K | бр. |   |  |
| 7 | Дросел – 36W / 230V - електромагнитен | бр. |   |  |
| 8 | Дросел – 18 W / 230V - електромагнитен, с къса планка, размери 85 х 40 mm | бр. |   |  |
| 9 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 36 W/4 Р  | бр. |   |  |
| 10 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 18 W/2 Р  | бр. |   |  |
| 11 | Куплунг за стартер 36 W – ВИМ57 – 2/250 | бр. |   |  |
| 12 | Стартер 4-65 W | бр. |   |  |
| 13 | Часовник електронен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. |   | За да се установи съответствие с техническите спецификации се изисква предоставянето на мостра и на документи (сертификати), удостоверяващи съответствието на артикулите с изискванията на Възложителя  |
| 14 | Часовник механичен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. |   | За да се установи съответствие с техническите спецификации се изисква предоставянето на мостра и на документи (сертификати), удостоверяващи съответствието на артикулите с изискванията на Възложителя |
| 15 | Контактор - Ie = 25A, Uе = 400V, Uб = 230V, 50Hz, вградени помощни контакти: 1 N/O; 1 N/C | бр. |   |  |
| 16 | Фасунга (керамична) с планка - Е27 / 250V | бр. |   |  |
| 17 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 6A, крива C, 6kA | бр. |   |  |
| 18 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 25A, крива C, 6kA | бр. |   |  |
| 19 | Биметална клема (мед-алуминий) 25/16 mm | бр. |   |  |
| 20 | Токова клема | бр. |   |  |
| 21 | Проводник – 1 х 1mm2  | m |   |  |
| 22 | Рекордоман 6 mm2  | m |   |  |
| 23 | СВТ кабел – 2х1,5 mm2 | m |   |  |
| 24 | Лустер клема – 6mm2/380 V – 12 бр. на ред | бр. |   |  |
| 25 | Изолационна PVC изолираща „Шведска” лента – 15 mm | бр. |   |  |
| 26 | Усукан изолиран проводник УИП (френски) 2х16 AL/R | m |   |  |
| 27 | Отклонителна клема за УИП  | бр. |   |  |
| 28 | Опъвателна клема регулираща за УИП | бр. |   |  |
| 29 | Носеща клема за УИП | бр. |   |  |

**„Гаранционен срок“**е срокът, в който Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на доставените от него стоки, с изключение на тези предизвикани от неправилна експлоатация на артикулите и/или неправомерен опит за отстраняване на констатираното несъответствие.

**3. Всички несъответствия на стоките получени в гаранционния срок ще отстраняваме за своя сметка, като:**

**3.1. Срокът за отстраняване на дефектите на стоките е** ………………… работни дни, считано от датата на писменото уведомление на Възложителя (*не повече от 21 (двадесет и един) работни дни*);

До пълното отстраняване на дефекта/повредата, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна стока от същия или подобен клас, като гаранционният срок на стоката в процес на поправяне се удължава със срока на ремонта.

**3.2. Замяната на стоките се извършва** в срок от …………. работни дни, считано от датата на писменото уведомление на Възложителя (*не повече от 7 (седем) работни дни*).

**II. С НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

1. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно с чл. 47, ал. 3 и 4 от ЗОП;
2. Всички електроматериали, доставяни от нас, ще бъдат придружавани от съответните сертификати за произход и качество, информационен лист за безопасност на продукта, сертификат - инструкция за употреба на български език и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от електроматериалите със съществените изисквания на Възложителя.
3. Доставяните продукти ще бъдат в оригиналните опаковки на производителя, с ненарушена цялост, от която да са видни произход на стоката, информация за фирмата производител, както и срока на годност и условията, при които се използват.

*Приложения:*

1. Документи (сертификати), удостоверяващи съответствието на техническите характеристики на артикулите с изискванията на Възложителя съгласно описа от таблицата.

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - по образец на участника;

3. Декларация за конфиденциалност – по образец на участника. Не е конфиденциална информация, на базата на която се извършва оценяването.

4. Копие от договора за обединение, в случай, че Участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице и документ /споразумение/, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия, когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата  | ................/ ................../ ................. |
| Име и фамилия | .................................................................. |
| Длъжност  | .................................................................. |
| Подпис и печат | .................................................................. |