*Образец № 2*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

***„Доставка на камион с кран втора употреба“***

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Доставка на камион с кран втора употреба“***

**Заявяваме участието си по процедура с предмет: „*Доставка на камион с кран втора употреба*“**

Ние: …………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

ЕИК ......................................., със седалище и адрес на управление: ………………………..……………………………………, представлявано от: …………………… ……………………………………………………………………………………………………………..

1. С настоящето техническо предложение декларираме, че предлагания от нас е ………………………………………………………………………………………………..

Марка ………………………, модел …………………………………, производител …………………………………………….., страна на произход ………………………………….., година на производство …………………, друг белези ………………….. и отговаря на техническата спецификация на Възложителя закамион с кран /втора употреба/.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Техническа характеристики** | **Изисквания за технически характеристики за доставка на камион с кран /втора употреба/** | **Предложение** |
| **Базов автомобил** | |  |
| - Технически допустимо общо тегло на автомобила | Не по-малко от 11 000 кг |  |
| - Тип автомобил | Самосвал |  |
| -Техническо състояние на автомобила | Втора употреба |  |
| - Двигател | Дизелов |  |
| - Мощност на двигателя | Не по-малко от 200 к.с. |  |
| - Управление | Кормилно управление – с хидроусилвател |  |
| - Дължина на стрелата | Не по-малко от 6 м. |  |
| - Ниво на емисии | Европейски стандарти за емисии - не по-малко от EURO 3 или еквивалентни – доказва се с копие от регистрационен талон или удостоверение от производителя или официален негов представител |  |
| - Скоростна кутия | Ръчна с не по-малко от 6 предни и една задна предавки |  |
| - Окачване | Не по-малко от 2 оси |  |
| - Колесна формула | Не по-малко от 4х4 |  |
| -Екстри | Автоматичен контрол на стабилността  Електронна програма за стабилизиране  Система за динамична устойчивост  Система за защита от пробуксуване  Система за подпомагане на спирането  Нов внос  Сервизна книжка  Напълно обслужен  Теглич  Климатик/климатроник  Блокаж на диференциала  Бързи и бавни скорости. |  |
| -Възможност за поставяне на гребло | | ДА/НЕ |

*\*Забележка: Участниците са длъжни да дадат своите предложения за всяка от посочените в горната таблица технически характеристики. В случай че участник не даде предложение, което отговаря на изискванията на възложителя за някоя от техническите характеристики, то същият ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.*

2. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие в процедурата.

3. Декларираме съгласие срокът на валидност на оферта да е 180 календарни дни, като същият може да се увеличи при поискване от страна на Възложителя.

4. Декларираме, че предлагания от нас камион с кран /втора употреба/ отговаря на законодателните норми на стандарт за вредни емисии на изгорелите газове Евро 3 (EURO 3).

5. Предлагаме срок за изпълнение/ доставка: ……………………………… календарни дни от сключване на договора.

*\*Забележка – не се допуска срокът на доставка да се предлага в дробни числа (предлага се само в цели числа). Максималният срок за доставка е до 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на сключване на договора.*

Приложение:………………………………………………………….

**Дата ………………….. Подпис и печат…………………………**

/изписва се името на подписващия и длъжността/

\**Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица*